三环渑局审〔2022〕16号

三门峡市生态环境局渑池分局

关于渑池县神佳合成材料有限公司年产600吨

稳定氧化锆项目环境影响报告表的

批 复

渑池县神佳合成材料有限公司:

你公司上报的由贵州创洁环保科技有限公司编制的《渑池县神佳合成材料有限公司年产600吨稳定氧化锆项目环境影响报告表》收悉，该项目位于渑池县城关镇南高店村，中心坐标：经度111度47分42.033秒，纬度34度44分37.658秒。项目审批事项公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、危险废物等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气

高温电熔炉执行《耐火材料工业大气污染物排放标准（DB41/2166-2021）》（颗粒物≤10mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3）；原料破碎、磨粉、筛分、配料、成型等生产工序执行《耐火材料工业大气污染物排放标准（DB41/2166-2021）》（颗粒物≤10mg/m3）；无组织排放监控点浓度限值执行《耐火材料工业大气污染物排放标准（DB41/2166-2021）》（颗粒物≤1.0mg/m3）。

2.废水

该项目无废水排放。

3.噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）)

4.固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其 2013 年修改单。

5.总量控制指标

本项目主要污染物总量控制指标NOX 0.0946t/a。

四、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

五、如该项目批复5年后方开工建设，其环境影响文件应报重新审核。

六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

三门峡市生态环境局渑池分局

2022年7月25日